!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CAPLAN.TPL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!  Diese TPL-Datei (TPL = Template = Vorlage) steuert die Listenausgabe auf LST-Datei.
!  ------------------------------------------------------------------------------------
!
!  Je nachdem, in welchem Verzeichnis diese TPL-Datei steht, wirkt sie entweder nur im
!  aktuellen Projekt oder Projekt-übergreifend:
!
!  Arbeitsverzeichnis :  Auswirkung nur im Projekt
!  PRO-Verzeichnis    :  Wirkung in allen Projekten sofern dort nichts anderes steht
!  BIN-Verzeichnis    :  Standard-Vorlage (installiert durch Setup)
!
!  Bitte bearbeiten Sie diese Vorlage nicht direkt, sondern benutzen Sie die CAPLAN-
!  Funktion "Einstellungen / Listen-Vorlage". Die HTML-Hilfe bietet Ihnen alle notwen-
!  digen Erläuterungen, damit Sie Ihre Listenausgabe optimal anpassen können.
!
!======================================================================================
[CoorBase.ListPoints]
! Diese Funktion listet alle Punkte des Projektes sortiert nach aufsteigenden Namen.
! Da diese Punktliste auch gerne verwendet wird, um Punkte in ein Fremdformat zu expor-
! tieren, gibt es zusätzlich zu dieser Standardausgabe weitere Abschnitte 1-20, wobei
! die folgenden Ausgabeparameter für alle anderen Abschnitte gleichermaßen gelten:
!
! <$BASE>     Name des Projektes (Länge unbestimmt)
! <$REFSYS>   Name des Koordinatensystems
! <NO>        Tabelle: Laufende Nummer (ab 1)
! <$NAME>     Tabelle: Name des Punktes (max. 16-stellig)
! <EAST>      Tabelle: Rechtswert des Punktes (m)
! <NORTH>     Tabelle: Hochwert des Punktes (m)
! <HEIGHT>    Tabelle: Höhe des Punktes (m)
! <$TEXT>     Tabelle: Punktart (beschreibender Text)
! <$LAYER>    Tabelle: Layername
! <$SYMBOL>   Tabelle: Symbolname
! <$INFO1>    Tabelle: Punktart (Code)
! <$INFO2>    Tabelle: Attributwert 1
! <$INFO3>    Tabelle: Attributwert 2
! <$INFO4>    Tabelle: Attributwert 3
! <$INFO5>    Tabelle: Attributwert 4
! <$INFO6>    Tabelle: Attributwert 5
! <$INFO7>    Tabelle: Attributwert 6
! <$INFO8>    Tabelle: Attributwert 7
! <$INFO9>    Tabelle: Attributwert 8
! <INFO1>     Tabelle: Wie <$INFO1> jedoch als Zahl
! <INFO2>     Tabelle: Attribut 1 als Zahl
! <INFO3>     Tabelle: Attribut 2 "
! <INFO4>     Tabelle: Attribut 3 "
! <INFO5>     Tabelle: Attribut 4 "
! <INFO6>     Tabelle: Attribut 5 "
! <INFO7>     Tabelle: Attribut 6 "
! <INFO8>     Tabelle: Attribut 7 "
! <INFO9>     Tabelle: Attribut 8 "
!
A* LISTE ALLER PUNKTE *****************************************************************

   Punkte von Projekt: <>                                                               <$BASE>
   Koordinatensystem: <>                                                                <$REFSYS>

   Punktbezeichnung   Rechtswert     Hochwert     Höhe   Bemerkung
   ------------------------------------------------------------------------------------
T  >>>>>>>>>>>>>>>> ########.### ########.### ####.###   <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< <$NAME>,<EAST>,<NORTH>,<HEIGHT>,<$TEXT>
[CoorBase.ListPointDirectory]
! Diese Funktion listet alle Punkte des Punkt-Verzeichnisses, so wie sie in der Liste
! erscheinen. Ausgabeparameter:
!
! <$BASE>     Name des Projektes (Länge unbestimmt)
! <$REFSYS>   Name des Koordinatensystems
! <$SELECT>   Tabelle: Punkt ausgewählt ('X') oder nicht (leer)
! <$NAME>     Tabelle: Name des Punktes (max. 16-stellig)
! <EAST>      Tabelle: Rechtswert des Punktes (m)
! <NORTH>     Tabelle: Hochwert des Punktes (m)
! <HEIGHT>    Tabelle: Höhe des Punktes (m)
! <$TEXT>     Tabelle: Punktart (beschreibender Text)
! <$LAYER>    Tabelle: Layername
! <$INFO1>    Tabelle: Punktart (Code)
! <$INFO2>    Tabelle: Attributwert 1
! <$INFO3>    Tabelle: Attributwert 2
! <$INFO4>    Tabelle: Attributwert 3
! <$INFO5>    Tabelle: Attributwert 4
! <$INFO6>    Tabelle: Attributwert 5
! <$INFO7>    Tabelle: Attributwert 6
! <$INFO8>    Tabelle: Attributwert 7
! <$INFO9>    Tabelle: Attributwert 8
! <INFO1>     Tabelle: Wie <$INFO1> jedoch als Zahl
! <INFO2>     Tabelle: Attribut 1 als Zahl
! <INFO3>     Tabelle: Attribut 2 "
! <INFO4>     Tabelle: Attribut 3 "
! <INFO5>     Tabelle: Attribut 4 "
! <INFO6>     Tabelle: Attribut 5 "
! <INFO7>     Tabelle: Attribut 6 "
! <INFO8>     Tabelle: Attribut 7 "
! <INFO9>     Tabelle: Attribut 8 "
!
A* PUNKT-VERZEICHNIS ******************************************************************

   Punkte von Projekt: <>                                                               <$BASE>
   Koordinatensystem: <>                                                                <$REFSYS>

   Punktbezeichnung   Rechtswert     Hochwert     Höhe  Code    Attribute 1, 2, 3...
   ------------------------------------------------------------------------------------
T  >>>>>>>>>>>>>>>> ########.### ########.### ####.###  <<<<<<< <<<<<<< <<<<<<< <<<<<<< <<<<<<< <<<<<<< <<<<<<< <<<<<<< <<<<<<< <$NAME>,<EAST>,<NORTH>,<HEIGHT>,<$INFO1>,<$INFO2>,<$INFO3>,<$INFO4>,<$INFO5>,<$INFO6>,<$INFO7>,<$INFO8>,<$INFO9>
!======================================================================================
[Geo.CalcPointStack2]
! In diesem Abschnitt werden die Anschlusspunkte sowie die Koordinaten des Neupunktes
! aufgeführt:
! <$NAMES>    Name des Neupunktes (max. 16 Zeichen)
! <EASTS>     Rechtswert des Neupunktes (m)
! <NORTHS>    Hochwert des Neupunktes (m)
! <HEIGHTS>   Höhe des Neupunktes (m)
! <SIGMAX>    Genauigkeit von EASTS (m, leer falls EASTS nicht neu bestimmt wurde)
! <SIGMAY>    Genauigkeit von NORTHS (m, leer falls nicht neu bestimmt)
! <SIGMAZ>    Genauigkeit von HEIGHTS (m, leer falls nicht neu bestimmt)
! <MAJOR>     Große Halbachse der Helmert-Ellipse (m, leer falls Lage nicht neu bestimmt)
! <MINOR>     Kleine Halbachse der Helmert-Ellipse (m, evtl. leer)
! <ANGLE>     RiWi der großen Halbachse (gon, leer falls Lage nicht neu bestimmt)
! <ORIENT>    Orientierung des Standpunktes
! <SIGMAOR>   Genauigkeit der Orientierung
! <$NAME>     Tabelle: Name des Anschlusspunktes (max. 16 Zeichen)
! <EAST>      Tabelle: Rechtswert des Anschlusspunktes (m)
! <NORTH>     Tabelle: Hochwert des Anschlusspunktes (m)
! <HEIGHT>    Tabelle: Höhe des Anschlusspunktes (m)


   +==================================================================================+
   | Neupunkt:     >>>>>>>>>>>>>>>>              ########.### ########.### ####.###   | <$NAMES>,<EASTS>,<NORTHS>,<HEIGHTS>
   | Standardabweichungen sx...sz :                   ###.###      ###.###  ###.###   | <SIGMAX>,<SIGMAY>,<SIGMAZ>
   ! Orientierung des Standpunktes, Stdabw:      ########.### ########.###            | <ORIENT>,<SIGMAOR>
   +--------------------------------------------->>>>>>>>>>>>->>>>>>>>>>>>->>>>>>>>---+ <$EASTS>,<$NORTHS>,<$HEIGHTS>
T  | Anschluss:    >>>>>>>>>>>>>>>>              ########.### ########.### ####.###   | <$NAME>,<EAST>,<NORTH>,<HEIGHT>
   |                                                                                  |
   +---- Von Punkt ----- Nach Punkt -- Element - Gemessen Reduziert Gerechnet Diff. --+

[Raw.ListRefraction1]
! Die beiden Abschnitte "ListRefraction1" + "...2" geben das benutzte Refraktionsmodell
! an, und zwar Abschnitt [1] die konstante Refraktion (z.B. 0,13) und Abschnitt [2] die
! Zeitreihe:
! <CONST>     Konstanter Refraktionskoeffizient (ohne Dimension)
! <EARTHRAD>  Erdradius in m
! [Raw.ListRefraction2]:
! <$FILE>     Name der R-Datei (mit Pfadangabe)
! <EARTHRAD>  Erdradius in m
! <$DATE>     Tabelle: Datum (Standard = Jahr-Mon-TT = 11 Zeichen, sonst benutzerdef.)
! <$TIME>     Tabelle: Uhrzeit (Standard = HH:MM = 5 Zeichen)
! <VALUE>     Tabelle: Refraktionswert zum angegebenen Zeitpunkt

   Refraktionskoeffizient k:     ###.##                                                 <CONST>
   Erdradius R:              #######.##                                                 <EARTHRAD>
   ------------------------------------------------------------------------------------
