!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! CAPLAN.TPL !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!
!  Diese TPL-Datei (TPL = Template = Vorlage) steuert die Listenausgabe auf LST-Datei.
!  ------------------------------------------------------------------------------------
!
!  Je nachdem, in welchem Verzeichnis diese TPL-Datei steht, wirkt sie entweder nur im
!  aktuellen Projekt oder Projekt-übergreifend:
!
!  Arbeitsverzeichnis :  Auswirkung nur im Projekt
!  PRO-Verzeichnis    :  Wirkung in allen Projekten sofern dort nichts anderes steht
!  BIN-Verzeichnis    :  Standard-Vorlage (installiert durch Setup)
!
!  Bitte bearbeiten Sie diese Vorlage nicht direkt, sondern benutzen Sie die CAPLAN-
!  Funktion "Einstellungen / Listen-Vorlage". Die HTML-Hilfe bietet Ihnen alle notwen-
!  digen Erläuterungen, damit Sie Ihre Listenausgabe optimal anpassen können.
!
!======================================================================================
[Network.ListPoints]
! Nur Höhennetz: Ausgabe der ursprünglichen und ausgeglichenenen Höhen in einem Höhen-
! netz. Verschiebung und Std.abweichung werden ebenfalls in einer Liste dargestellt:
! <$NAME>     Tabelle: Name des Netzpunktes
! <EAST>      Tabelle: gegebener Rechtswert (m)
! <NORTH>     Tabelle: gegebener Hochwert (m)
! <HOLD>      Tabelle: gegebene (genäherte) Höhe (m)
! <$INFO>     Tabelle: Punktart (Code)
! <HADD>      Tabelle: Verbesserung der Höhe (m)
! <HNEW>      Tabelle: Verbesserte (ausgeglichene) Höhe (m)
! <HSIGMA>    Tabelle: Std.abweichung der ausgeglichenen Höhe (m)


   Verbesserung der Höhen und Standardabweichungen ------------------------------------

   Name-----------Rechtswert-----Hochwert--vorl.Höhe-Zuschlag--verb.Höhe-Std.abw.--Code
                   (nur als Information)               (m)        (m)        (mm)
T  >>>>>>>>>>   ########.### ########.### ####.##### ##.##### ####.#####  ####.## >>>>> <$NAME>,<EAST>,<NORTH>,<HOLD>,<HADD>,<HNEW>,<HSIGMA*1000>,<$INFO>
